
南 京 理 工 大 学


多周期CPU课程设计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓 名:** | 蒋旭钊 | **学 号:** | 918106840727 |
| **学院(系):** | 计算机科学与工程学院 | | |
| **专 业:** | 计算机科学与技术 | | |
| **课 程:** | 硬件课程设计（Ⅰ） | | |

2021 年 10 月



**图 1 指令状态转换图**



**图 2 多周期 CPU 数据通路和控制线路图**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **控制信号名** | **状态“0”** | **状态“1”** |
| **RST** | 对于PC，初始化 PC 为程序首地址 | 对于PC，PC 接收下一条指令地址 |
| **PCWre** | PC 不更改，相关指令：halt，另外， 除‘000’状态之外，其余状态慎  改 PC 的值。 | PC 更改，相关指令：除指令 halt 外， 另外，在‘000’状态时，修改PC 的值合适。 |
| **ALUSrcA** | 来自寄存器堆data1 输出，相关指令：add、sub、addiu、and、andi、ori、xori、slt、slti、sw、lw、beq、  bne | 来自移位数 sa，同时，进行(zero-extend)sa，即{{27{1'b0},sa}， 相关指令：sll |
| **ALUSrcB** | 来自寄存器堆data2 输出，相关指令：add、sub、and、slt、sll、  beq、bne | 来自 sign 或 zero 扩展的立即数，相关指令：addiu、andi、ori、xori、slti、lw、sw |
| **DBDataSrc** | 来自 ALU 运算结果的输出，相关指令：add、sub、addiu、and、andi、  ori、xori、sll、slt、slti | 来自数据存储器（Data MEM）的输出，相关指令：lw |
| **RegWre** | 无写寄存器组寄存器，相关指令：  beq、bne、j、sw、jr、halt | 寄存器组寄存器写使能，相关指令：  add、sub、addiu、and、andi、ori、xori、sll、slt、slti、lw、jal |
| **WrRegDSrc** | 写入寄存器组寄存器的数据来自  pc+4(pc4），相关指令：jal，写$31 | 写入寄存器组寄存器的数据来自 ALU 运算结果或存储器读出的数据，相关指令：add、addiu、sub、and、andi、ori、xori、sll、slt、slti、lw |
| **InsMemRW** | 写指令存储器 | 读指令存储器(Ins. Data) |
| **mRD** | 存储器输出高阻态 | **读数据存储器，相关指令：lw** |
| **mWR** | 无操作 | **写数据存储器，相关指令：sw** |
| **IRWre** | IR(指令寄存器)不更改 | IR 寄存器写使能。向指令存储器发出读指令代码后，这个信号也接着发出， 在时钟上升沿，IR 接收从指令存储器送来的指令代码。与每条指令都相关。 |
| **ExtSel** | (zero-extend)**immediate**，相关指令：andi、xori、ori； | (sign-extend)**immediate**，相关指令： addiu、slti、lw、sw、beq、bne； |
| **PCSrc[1..0]** | 00：pc<－pc+4，相关指令：add、addiu、sub、and、andi、ori、xori、slt、slti、sll、sw、lw、beq(zero=0)、bne(zero=1)；  01：pc<－pc+4+(sign-extend)**immediate ×4**，  相关指令：beq(zero=1)、bne(zero=0)；  10：pc<－rs，相关指令：jr；  11：pc<－{pc[31:28],addr[27:2],2'b00}，相关指令：j、jal； | |
| **RegDst[1..0]** | 写寄存器组寄存器的地址，来自：  00：0x1F($31)，相关指令：jal，用于保存返回地址（$31<-pc+4）；  01：rt 字段，相关指令：addiu、andi、ori、xori、slti、lw；  10：rd 字段，相关指令：add、sub、and、slt、sll；  11：未用； | |
| **ALUOp[3..0]** | ALU 12 种运算功能选择(0000-1011)，看功能表 | |

**ALU: 算术逻辑单元**

result，ALU 运算结果

zero，运算结果标志，结果为 0，则 zero=1；否则 zero=0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ALUOp[3..0]** | **功能** | **描述** |
| **0000** | **Y = A+B** | **加** |
| **0001** | **Y = A-B** | **减** |
| **0010** | **Y = B<<A** | **B左移A 位** |
| **0011** | **Y = B>>A** | **B右移A 位（逻辑右移）** |
| **0100** | **Y = A|B** | **或** |
| **0101** | **Y = A&B** | **与** |
| **0110** | **Y=（A<B）?1: 0** | **比较 A<B**  **不带符号** |
| **0111** | **Y=(((A<B)&&(A[31] == B[31]))**  **||((A[31]==1&& B[31] == 0))) ? 1:0** | **比较 A<B**  **带符号** |
| **1000** | **Y=（A>B）?1: 0** | **比较 A>B**  **不带符号** |
| **1001** | **Y=(((A>B)&&(A[31] == B[31]))**  **||((A[31]==0&& B[31] == 1))) ? 1:0** | **比较 A>B**  **带符号** |
| **1010** | **Y = A^B** | **异或** |
| **1011** | **Y = ~（A|B）** | **或非** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指令** | **opcode** | **func** | **ALUSrcA** | **ALUSrcB** | **DBDataSrc** | **WrRegDSrc** | **mRD** | **ExtSel** | **PCSrc[1:0]** | **RegDst[1:0]** | **ALUOp[3:0]** |
| add | 000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0000 |
| addu | 000000 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0000 |
| sub | 000000 | 100010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0001 |
| subu | 000000 | 100011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0001 |
| addi | 001000 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 01 | 0000 |
| addiu | 001001 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 01 | 0000 |
| and | 000000 | 100100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0101 |
| andi | 001100 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 01 | 0101 |
| or | 000000 | 100101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0100 |
| ori | 001101 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 01 | 0100 |
| xor | 000000 | 100110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 1010 |
| xori | 001110 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 01 | 1010 |
| nor | 000000 | 100111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 1011 |
| sll | 000000 | 000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0010 |
| srl | 000000 | 000010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0011 |
| slti | 001010 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 01 | 0111 |
| sltiu | 001011 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 01 | 0110 |
| slt | 000000 | 101010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0111 |
| sltu | 000000 | 101011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0110 |
| sw | 101011 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 00 | 0000 |
| lw | 100011 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | 01 | 0000 |
| beq | 000100 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01(zero)/00 | 00 | 0001 |
| bne | 000101 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01(!zero)/00 | 00 | 0001 |
| j | 000010 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 00 | 0000 |
| jr | 000000 | 001000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 00 | 0000 |
| jal | 000011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 00 | 0000 |
| halt | 111111 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0000 |

**该实验实现的MIPS指令如下：**

# ==>算术运算指令

1. add rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100000 |

功能：rd←rs + rt。

1. addu rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100001 |

功能：rd←rs + rt。

1. sub rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100010 |

功能：rd←rs - rt。

1. subu rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100011 |

功能：rd←rs - rt。

1. addi rt, rs, **immediate（符号拓展）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001000 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：rt←rs + (sign-extend)**immediate。**

1. addiu rt, rs, **immediate（0拓展）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001001 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：rt←rs + (zero-extend)**immediate。**

# ==>逻辑运算指令

1. and rd, rs , rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100100 |

功能：rd←rs & rt；逻辑与运算。

1. andi rt, rs ,**immediate（0拓展）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001100 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：rt←rs & (zero-extend)**immediate；immediate** 做“0”扩展再参加“与”运算。

1. or rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100101 |

功能：rd←rs | rt；逻辑或运算。

1. ori rt, rs, **immediate（0拓展）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001101 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：rt←rs **|** (zero-extend)**immediate；immediate** 做“0”扩展再参加“或”运算。

1. xor rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100110 |

功能：rd←rs ^ rt；逻辑异或运算。

1. xori rt, rs, **immediate（0拓展）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001110 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：rt←rs ^ (zero-extend)**immediate；immediate** 做“0”扩展再参加“异或”运算。

1. nor rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 100111 |

功能：rd← ~（rs | rt）；逻辑或非运算。

# ==>移位指令

1. sll rd, rt,sa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000000 | 00000 | rt(5 位) | rd(5 位) | sa（5位） | 000000 |

功能：rd←rt<<(zero-extend)sa，左移 sa 位，(zero-extend)sa。

1. srl rd, rt,sa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000000 | 00000 | rt(5 位) | rd(5 位) | sa（5位） | 000010 |

功能：rd←rt>>(zero-extend)sa，右移 sa 位，(zero-extend)sa。

# ==>比较指令

1. slti rt, rs, **immediate**（符号拓展）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001010 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：if (rs <(sign-extend)**immediate)** rt =1 else rt=0，具体请看ALU 运算功能表，带符号。

1. sltiu rt, rs, **immediate**（0拓展）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001011 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：if (rs <(zero-extend)**immediate)** rt =1 else rt=0，具体请看ALU 运算功能表，不带符号。

1. slt rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 101010 |

功能：if (rs<rt) rd =1 else rd=0, 具体请看ALU 运算功能表，带符号。

1. sltu rd, rs, rt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | rt(5 位) | rd(5 位) | 00000 | 101011 |

功能：if (rs<rt) rd =1 else rd=0, 具体请看ALU 运算功能表，不带符号。

# ==>存储器读写指令

1. sw rt, **immediate(**rs)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 101011 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：memory[rs+ (sign-extend)**immediate**]←rt。即将 rt 寄存器的内容保存到rs，寄存器内容和立即数符号扩展后的数相加作为地址的内存单元中。

1. lw rt, **immediate**(rs)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100011 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：rt ←memory[rs + (sign-extend)**immediate**]。即读取 rs 寄存器内容和立即数符号扩展后的数相加作为地址的内存单元中的数，然后保存到rt 寄存器中。

# ==>分支指令

1. beq rs,rt, **immediate** (说明：**immediate 从 pc+4 开始和转移到的指令之间间隔条数**）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 000100 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：if(rs=rt) pc ←pc + 4 + ((sign-extend)**immediate** <<2)else pc←pc + 4。

1. bne rs,rt, **immediate** (说明：**immediate 从 pc+4 开始和转移到的指令之间间隔条数**）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 000101 | rs(5 位) | rt(5 位) | **immediate**(16 位) |

功能：if(rs!=rt) pc ←pc + 4 + ((sign-extend)**immediate** <<2)else pc←pc + 4。

# ==>跳转指令

（24）j addr

|  |  |
| --- | --- |
| 000010 | address(26位) |

功能：pc←{(pc+4)[31:28],address,2'b00}，跳转。

（25） jr rs

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | rs(5 位) | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 |

功能：pc←rs，跳转。

# ==>调用子程序指令

（26） jal addr

|  |  |
| --- | --- |
| 000011 | address(26位) |

功能：调用子程序，pc ← {(pc+4)[31:28], address, 2'b00}；$31←pc+4，返回地址设置；子程序返回，需用指令 jr $31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令序号 | 指令地址 | 汇编程序 | 周期数 | 寄存器变化  （十进制） | 跳转情况 |
| 1 | 0x00000000 | addi $1,$0,64 | 4 | $1 = 64 |  |
| 2 | 0x00000004 | addiu $2,$0,8 | 4 | $2 = 8 |  |
| 3 | 0x00000008 | andi $3,$0,31 | 4 | $3 = 0 |  |
| 4 | 0x0000000C | ori $4,$0,4 | 4 | $4 = 4 |  |
| 5 | 0x00000010 | xori $5,$0,6 | 4 | $5 = 6 |  |
| 6 | 0x00000014 | slti $6,$5,7 | 4 | $6 = 1 |  |
| 7 | 0x00000018 | sltiu $7,$5,4 | 4 | $7 = 0 |  |
| 8 | 0x0000001C | sll $6,$6,2 | 4 | $6 = 4 |  |
| 9 | 0x00000020 | beq $6,$4,-2 | 3 |  | 相等,  转到0x0000001C |
| 10 | 0x0000001C | sll $6,$6,2 | 4 | $6 = 16 |  |
| 11 | 0x00000020 | beq $6,$4,-2 | 3 |  | 不等，  顺序执行 |
| 12 | 0x00000024 | add $7,$7,$5 | 4 | $7 = 6 |  |
| 13 | 0x00000028 | addu $7,$7,$5 | 4 | $7 = 12 |  |
| 14 | 0x0000002C | sub $7,$7,$5 | 4 | $7 = 6 |  |
| 15 | 0x00000030 | subu $7,$7,$5 | 4 | $7 = 0 |  |
| 16 | 0x00000034 | and $8,$4,$5 | 4 | $8 = 4 |  |
| 17 | 0x00000038 | or $9,$4,$5 | 4 | $9 = 6 |  |
| 18 | 0x0000003C | xor $10,$4,$5 | 4 | $10 = 2 |  |
| 19 | 0x00000040 | nor $11,$4,$5 | 4 | $11 = -7 |  |
| 20 | 0x00000044 | srl $1,$1,1 | 4 | $1 = 32 |  |
| 21 | 0x00000048 | bne $1,$6,-2 | 3 |  | 不等，  转到0x00000044 |
| 22 | 0x00000044 | srl $1,$1,1 | 4 | $1 = 16 |  |
| 23 | 0x00000048 | bne $1,$6,-2 | 3 |  | 相等，  顺序执行 |
| 24 | 0x0000004C | jal 0x0000060 | 2 | $31 = 0x00000050 | 转到0x00000060 |
| 25 | 0x00000060 | sw $1,4($s2) | 4 | $1 = 16 |  |
| 26 | 0x00000064 | lw $12,4($2) | 5 | $12 = 16 |  |
| 27 | 0x00000068 | jr $31 | 2 |  | 转到0x00000054 |
| 28 | 0x00000050 | slt $13,$4,$5 | 4 | $13 = 1 |  |
| 29 | 0x00000054 | sltu $14,$5,$4 | 4 | $14 = 0 |  |
| 30 | 0x00000058 | add $15,$13,$14 | 4 | $15 = 1 |  |
| 31 | 0x0000005C | j 0x0000006C | 2 |  | 转到0x0000006C |
| 32 | 0x0000006C | add $16,$13,$14 |  | $16 = 1 |  |

1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000000 | | 4 | | | $1=64 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| addi $1,$0,64 | | | | 00100000 00000001 00000000 01000000 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 001000 | 00000 | | 00001 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000001000000 | | | | | | \ | | |

2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000004 | | 4 | | | $2 = 8 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| addiu $2,$0,8 | | | | 00100100 00000010 00000000 00001000 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 001001 | 00000 | | 00010 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000001000 | | | | | | \ | | |

3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000008 | | 4 | | | $3 = 0 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| andi $3,$0,31 | | | | 00110000 00000011 00000000 00011111 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 001100 | 00000 | | 00011 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000011111 | | | | | | \ | | |

4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000000C | | 4 | | | $4 = 4 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| ori $4,$0,4 | | | | 00110100 00000100 00000000 00000100 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 001101 | 00000 | | 00100 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000000100 | | | | | | \ | | |

5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000010 | | 4 | | | $5 = 6 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| xori $5,$0,6 | | | | 00111000 00000101 00000000 00000110 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 001110 | 00000 | | 00101 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000000110 | | | | | | \ | | |

6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000014 | | 4 | | | $6 = 1 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| slti $6,$5,7 | | | | 00101001 00100110 00000000 00000111 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 001010 | 01001 | | 00110 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000000111 | | | | | | \ | | |

7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000018 | | 4 | | | $7 = 0 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| sltiu $7,$5,4 | | | | 00101100 10100111 00000000 00000100 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 001011 | 00101 | | 00111 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000000100 | | | | | | \ | | |

8.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000001C | | 4 | | | $6 = 4 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| sll $6,$6,2 | | | | 00000000 00000110 00110000 10000000 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00000 | | 00110 | | | 00110 | 00010 | 000000 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

9.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000020 | | 3 | | | 转到0x0000001C | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| beq $6,$4,-2 | | | | 00010000 11000100 11111111 11111110 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000100 | 00110 | | 00100 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 1111111111111110 | | | | | | \ | | |

10.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000001C | | 4 | | | $6 = 16 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| sll $6,$6,2 | | | | 00000000 00000110 00110000 10000000 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00000 | | 00110 | | | 00110 | 00010 | 000000 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000020 | | 3 | | | 顺序执行 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| beq $6,$4,-2 | | | | 00010000 11000100 11111111 11111110 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000100 | 00110 | | 00100 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 1111111111111110 | | | | | | \ | | |

12.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000024 | | 4 | | | $7 = 6 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| add $7,$7,$5 | | | | 00000000 11100101 00111000 00100000 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00111 | | 00101 | | | 00111 | 00000 | 100000 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

13.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000028 | | 4 | | | $7 = 12 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| addu $7,$7,$5 | | | | 00000000 11100101 00111000 00100001 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00111 | | 00101 | | | 00111 | 00000 | 100001 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

14.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000002C | | 4 | | | $7 = 6 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| sub $7,$7,$5 | | | | 00000000 11100101 00111000 00100010 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00111 | | 00101 | | | 00111 | 00000 | 100010 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

15.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000030 | | 4 | | | $7 = 0 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| subu $7,$7,$5 | | | | 00000000 11100101 00111000 00100011 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00111 | | 00101 | | | 00111 | 00000 | 100011 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

16.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000034 | | 4 | | | $8=4 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| and $8,$4,$5 | | | | 00000000 10000101 01000000 00100100 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00100 | | 00101 | | | 01000 | 00000 | 100100 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

17.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000038 | | 4 | | | $9=6 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| or $9,$4,$5 | | | | 00000000 10000101 01001000 00100101 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00100 | | 00101 | | | 01001 | 00000 | 100101 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

18.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000003C | | 4 | | | $10=2 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| xor $10,$4,$5 | | | | 00000000 10000101 01010000 00100110 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00100 | | 00101 | | | 01010 | 00000 | 100110 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

19.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000040 | | 4 | | | $11=-7 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| nor $11,$4,$5 | | | | 00000000 10000101 01011000 00100111 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00100 | | 00101 | | | 01011 | 00000 | 100111 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

20.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000044 | | 4 | | | $1 = 32 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| srl $1,$1,1 | | | | 00000000 00000001 00001000 01000010 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00000 | | 00001 | | | 00001 | 00001 | 000010 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

21.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000048 | | 3 | | | 转到0x00000044 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| bne $1,$6,-2 | | | | 00010100 00100110 11111111 11111110 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000101 | 00001 | | 00110 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 1111111111111110 | | | | | | \ | | |

22.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000044 | | 4 | | | $1 = 16 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| srl $1,$1,1 | | | | 00000000 00000001 00001000 01000010 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00000 | | 00001 | | | 00001 | 00001 | 00010 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

23.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000048 | | 3 | | | 顺序执行 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| bne $1,$6,-2 | | | | 00010100 00100110 11111111 11111110 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000101 | 00001 | | 00110 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 1111111111111110 | | | | | | \ | | |

24.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000004C | | 2 | | | $31 = 0x00000050 转到0x00000060 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| jal 0x0000060 | | | | 00001100 00000000 00000000 00011000 | | | | J |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000011 | \ | | \ | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | 00000000000000000000011000 | | |

25.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000060 | | 4 | | | $1 = 16 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| sw $1,4($s2) | | | | 10101100 01000001 00000000 00000100 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 101011 | 00010 | | 00001 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000000100 | | | | | | \ | | |

26.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000064 | | 5 | | | $12 = 16 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| lw $12,4($2) | | | | 10001100 01001100 00000000 00000100 | | | | I |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 100011 | 00010 | | 01100 | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| 0000000000000100 | | | | | | \ | | |

27.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000068 | | 2 | | | 转到0x00000050 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| jr $31 | | | | 00000011 11100000 00000000 00001000 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 11111 | | 00000 | | | 00000 | 00000 | 001000 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

28.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000050 | | 4 | | | $13 = 1 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| slt $13,$4,$5 | | | | 00000000 10000101 01101000 00101010 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00100 | | 00101 | | | 01101 | 00000 | 101010 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

29.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000054 | | 4 | | | $14 = 0 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| sltu $14,$5,$4 | | | | 00000000 10100100 01110000 00101011 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 00101 | | 00100 | | | 01110 | 00000 | 101011 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

30.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x00000058 | | 4 | | | $15 = 1 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| add $15,$13,$14 | | | | 00000001 10101110 01111000 00100000 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 01101 | | 01110 | | | 01111 | 00000 | 100000 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |

31.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000005C | | 2 | | | 转到0x0000006C | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| j 0x000006C | | | | 00001000 00000000 00000000 00011011 | | | | J |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000010 | \ | | \ | | | \ | \ | \ |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | 00000000000000000000011011 | | |

32.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令地址 | | 周期数 | | | 变化 | | | |
| 0x0000006C | | 4 | | | $16 = 1 | | | |
| 指令 | | | | 二进制码 | | | | 指令类型 |
| add $16,$13,$14 | | | | 00000001 10101110 10000000 00100000 | | | | R |
| op(31-26) | rs(25-21) | | rt(20-16) | | | rd(15-11) | shamt(10-6) | func(5-0) |
| 000000 | 01101 | | 01110 | | | 10000 | 00000 | 100000 |
| Immediate(15-0) | | | | | | Address(25-0) | | |
| \ | | | | | | \ | | |